**Nowość w ofercie Q Stalyo:**

**odpływ ukryty z dodatkowym zastosowaniem**

***W ofercie Q Stalyo, ekonomicznej marki Galeco, pojawił się nowy element – odpływ ukryty klejony. Jego wprowadzenie miało na celu zwiększenie estetyki systemów PRO i MIX-PRO, ale standardowa funkcja to nie jedyna rola, w której się sprawdzi.***

Odpływ ukryty może być stosowany przy standardowych hakach doczołowych i nakrokwiowych, jednak w podstawowym założeniu jest dedykowany do montażu systemów rynnowych na hakach ukrytych. Wówczas idealnie wpisuje się w minimalistyczną formę poziomu rynnowego. Wprowadzenie tego elementu to kolejny krok w stronę nowoczesności i wizualnej perfekcji w systemach Q Stalyo.

Całkowita długość elementu wynosi 315 mm, jednak po montażu i odjęciu zakładki dopływ mierzy 280 mm. Został wykonany z blachy stalowej.Można go użyć w jednym z dwóch wariantów: dedykowanym do systemu Q Stalyo PRO lub do MIX-PRO. W systemie PRO odpływ ma wyjście stalowe o przekroju 80 x 80 mm, w systemie MIX-PRO wyjście jest wykonane z PVC a jego przekrój to 70 x 80 mm.

**Nie tylko odpływ**

Standardowe zastosowanie to jednak nie wszystko. Jest bowiem dodatkowa funkcja, w której nowy odpływ z powodzeniem się sprawdzi. Kształt korpusu odpływu jest identyczny z rynną Q Stalyo, dzięki czemu może on służyć jako przedłużenie poziomu rynnowego o dodatkowe 280 mm. W przypadku montażu pionu spustowego w pozycji skrajnej, odpływ funkcjonować będzie jako gotowe zakończenie poziomu rynnowego.

**Prosty montaż**

Montaż odpływu ukrytego jest prosty i nie zajmuje więcej czasu niż w przypadku klasycznego odpływu podwieszanego, ponieważ nie wymaga od wykonawcy wycinania otworu w dnie rynny. Zasada jest taka sama jak przy montażu rynien na zakładkę w systemie Qnnect. Najpierw podnosimy tylny kapinos rynny na jej końcu na odcinku 35 mm od krawędzi bez przetłoczenia. Następnie wnętrze rynny pokrywamy dwoma równoległymi paskami kleju uszczelniającego w odległości około 15 i 25 mm od krawędzi rynny. Do rynny umieszczonej w hakach wpinamy odpływ, zaczynając od tylnego kapinosa, a potem zaginamy wcześniej odgięty kapinos rynny na ściance odpływu. Miejsce łączenia rynny z odpływem zabezpieczamy dodatkowo od środka klejem uszczelniającym. Zaleca się, aby w miejscu łączenia rynien z odpływem ustawiać haki doczołowe lub nakrokwiowe, wówczas miejsce łączenia tych dwóch elementów będzie niewidoczne.

Q Stalyo to najnowsza, ekonomiczna marka Galeco – czołowego dostawcy systemów odprowadzenia wody deszczowej. 25-letnie doświadczenie w branży i skoncentrowanie na zaspokajaniu potrzeb klienta skłoniły firmę Galeco do stworzenia odrębnej marki, która łączy w sobie wysoką jakość i estetykę z optymalizacją kosztów. Minimalistyczna stylistyka i prostokątne kształty systemów rynnowych Q Stalyo to odpowiedź na współczesne trendy w architekturze. Uproszczenie systemu i innowacyjne rozwiązania nie tylko ułatwiają i przyspieszają montaż, ale też pozwalają na zmniejszenie wydatków.